**Pulse Width Modulation (prelab)**

1. de abril de 2021
2. **¿De qué sirven los bits CCPxCON<5:4>?**

**R//** Estos son los registros encargados de gestionar el modo en el que se usarán los periféricos del módulo en sí, pudiendo ser entre captura, compara o PWM.

1. **¿Qué pasa con el pin de salida cuándo el ciclo de trabajo es de 0%?**

**R//** Este pin permanecerá en el estado que se encontraba anteriormente, sea este 1 o 0.

1. **Investigue y explique la señal que se debe mandar a un servomotor. Incluir una gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre la señal que estamos mandando con el PIC y la señal que el servomotor requiere?**

